


	[bookmark: _GoBack]Наименование эксплуатирующей организации ___________________________________
_____________________________________________________
Контактная информация  технических специалистов эксплуатирующей организации __________________________________________________
_____________________________________________________
	


Просим выслать коммерческое предложение/счет на поставку логометров (указателей положения РПН) производства ООО МНПП «АНТРАКС»     __________ в количестве              шт., удовлетворяющих следующим требованиям:
	1. 
	Тип привода (указать)
	

	2. 
	Количество положений привода (указать)
	

	3. 
	Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком или величину сопротивления датчика для приводов с резистивным датчиком (указать)
	

	4. 
	Предполагаемый протокол (А/Б) сбора информации с УП
А) MODBUS-ASCII  версия А (стандартный)
Б) MODBUS-RTU  версия А (стандартный)
	

	5. 
	Желательная скорость обмена с ПК по протоколу MODBUS (по умолчанию 9600)
	

	6. 
	Наличие Ethernet выхода (протокол по ГОСТ Р МЭК 60870-5-104),  кроме УП в корпусах А, Д,  Б*
	

	7. 
	Наличие аналогового выхода:  А) 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА (указать)
                                                      Б) Аналоговый выход не требуется
	

	8. 
	Наличие функции блокировки работы привода (да/нет)
	

	9. 
	Наличие релейного выхода (срабатывание реле во время переключения привода) (да/нет)
	

	10. 
	Наличие BCD-входа (только для УП 25, кроме корпусов «А», «Д») (да/нет)
	

	11. 
	Величина сопротивления проводов от привода к щиту или длину и тип кабеля (необходимо для полной настройки приборов при изготовлении) (указать)
	

	12. 
	Тип корпуса: (выбрать один из пунктов или указать желаемые размеры)
	




	
	А) настенный, внешние габариты 120*120*70мм
	

	
	Б) щитовой, внешние габариты 144*144*84мм, размер вырубного отверстия 138*138мм
	

	
	В) щитовой, внешние габариты 120*120*96мм, размер вырубного отверстия 110*110мм
	

	
	Г) щитовой, внешние габариты 96*96*91мм, размер вырубного отверстия 91*91мм
	

	
	Д) щитовой, внешние габариты 72*144*114мм, размер вырубного отверстия 67*138мм
	

	
	Е) щитовой, внешние габариты 48*96*96мм, размер вырубного отверстия 44*91мм
	

	13. 
	Промежуточная рамка для установки корпуса типа Г в вырубное отверстие 110*110мм, (да/нет)
	

	14. 
	Промежуточная рамка для установки корпуса типа В в вырубное отверстие 138*138мм, (да/нет)
	

	15. 
	Цвет свечения индикаторов (З-зеленый, Ж-желтый, К-красный)
	

	16. 
	Дополнительная комплектация датчиком указателя положения привода РПН (да/нет), тип датчика и количество:
	

	17. 
	- сельсин датчик БД-1404
	

	18. 
	- резистивный датчик ДП2 (устанавливается взамен сельсин-датчика)
	

	19. 
	- цифровой датчик ДП3 (устанавливается взамен сельсин-датчика)
	

	20. 
	- цифровой датчик ДП4 (только для приводов МЗ-2, МЗ-4)
	

	21. 
	- BCD-датчик ДП5
	

	22. 
	Способ доставки: самовывоз или транспортная компания PONY EXPRESS - доставка «от двери до двери»,  расходы включаются в стоимость приборов (необходимо указывать точный адрес доставки, контактное лицо и его телефон)
	

	23. 
	Дополнительная информация:

	24. 
	Откуда Вы узнали о нашей продукции?
          По поиску в Интернете              Из печатных изданий              Из других источников            Продолжение сотрудничества


Примечание 1: Для исполнения  УП в типе корпуса А – питание только переменное 220 В.
*Примечание 2: Для исполнения УП с Ethernet выходом в типоразмере Б предлагаем прибор в корпусе В с  промежуточной рамкой (п. 14).



