Опросный лист на уровнемер радиоволновый
УР 203
Информация о заказчике:
Фамилия/Должность

Почтово-багажные реквизиты

Тел./Факс/e-mail

1. Характеристики резервуара
1.1 Давление в резервуаре


1.2 Диаметр резервуара

1.3 Высота резервуара

1.4 Диаметр и высота горловины (для установки датчика)

1.5 Тип фланца на горловине 

1.6 Тип монтажного элемента (штуцер/фланец)

2. Характеристика среды, уровень которой должен быть измерен
2.1 Физико-химические свойства среды (состав среды)

2.2 Электропроводность среды

2.3 Диэлектрическая проницаемость среды 

2.4 Диапазон температур среды 

2.5 Наличие паров воды над поверхностью среды

3. Диапазон измеряемых уровней 

3.1 Минимальное расстояние от верхнего уровня среды 

до фланца горловины (соотв. 20мА)

3.2 Максимальное расстояние от верхнего уровня среды 

до фланца горловины (соотв. 4мА)

4. Напряжение питания
□  ~ 24В;
□  ± 24В;

5. Тип выходного сигнала

□  Аналоговый 4-20 мА
□  Интерфейс RS-485
По результатам анализа ответов на вопросы предприятие ООО «Ольвия»

Поставляет изделие адаптированное под конкретные условия эксплуатации и монтажа.
