	
	



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора интеллектуальных датчиков давления СДВ SMART
	Общая информация

	 Предприятие *:                   
	 Дата заполнения:            

	 Контактное лицо *:             
	Тел. / факс *:               

	 Адрес установки *:              
	 E-mail:                            

	 Назначение датчика *:      
	Место установки *:       

	 Проект *:                                                                                                                                                                                             

	  Опросный лист №                 
	 Позиция по проекту:        
	 Количество *:               

	Параметр
	

	 Измеряемый параметр *
	 |_|   Избыточное давление 
 |_|   Абсолютное давление   
 |_|   Перепад давления       
 |_|   Разрежение   
 |_|   Давление-Разрежение

	 Измеряемая среда 
	           

	 Рабочее избыточное давление
	  от       до      

	 Верхний предел измерения (шкала прибора) * 
	  от       до      

	 Основная погрешность измерения 
	        |_| 0,1%              |_| 0,15%            |_| 0,25%             |_| 0,5% 

	Межповерочный интервал
	        5лет

	 Температура измеряемой среды
	   от       до       °С

	 Перегрузка по давлению

	   от       до      

	 Исполнение по взрывозащите  *
	 |_|   Exd (Взрывонепроницаемая оболочка 1ExdIIСT5Х)       
 |_|   Общепромышленное исполнение

	 Выходной сигнал *
	 |_|   4-20 мА + HART
 |_|   20-4 мА + HART 
 |_|   4-20 мА + √ + HART 

	 Индикация *
	 |_|   со светодиодным индикатором (ЭП1) 
 |_|   без индикатора (ЭП)

	Климатическое исполнение *
	 |_|   t1     от   - 5 до + 50 (УХЛ 3.1)          |_|   t12   от - 10 до + 70 (ТС1)
 |_|   t10   от - 40 до + 70 (У2)                  |_|   t13   от  + 1 до + 70 (ТВ1)
 |_|   t8     от - 25 до + 70 (Т3)                  |_|   t15   от - 55 до + 70 (У2)

	Монтаж датчика

	 Резьбовое соединение с технологическим 
 процессом
	 |_|  М20х1,5 – для датчиков И, А, В, ИВ
 |_|  К1/4 –  для датчиков  ДД

	 Электрическое подключение
	 |_|  K01 - Кабельный ввод с резьбой М20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 7–12 мм. Никелированная латунь. MBA20M-11 
[bookmark: _GoBack] |_|  К02 - Кабельный ввод FG1IKS с резьбой М20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Нержавеющая сталь. 
 |_|  К03 -Кабельный ввод FG1IBK с резьбой М20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Никелированная латунь. 
 |_|  К05 -Кабельный ввод FGA1IBK с резьбой М20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 6–12 мм, толщина брони до 1,4 мм. Никелированная латунь.

	Расположение электрического подключения
	 |_|  П - справа от клеммной колодки
 |_|  Л - слева от клеммной колодки

	Дополнительные опции

	 |_| Одно-вентильный клапанный блок  для ДИ, ДА, В, ИВ,  БК-3 (с дренажом)                                                количество       

	 |_| Клапанный блок  для подключения датчиков перепада давления  |_| 3-х вентильный |_| 5-и вентильный  количество      

	 |_| КМЧ Т кронштейн крепления клапанного блока на трубе Ф50                                                                   количество      

	 |_| КМЧ СК  кронштейн крепления ДД  на трубе Ф50                                                                                     количество      

	 |_| Мембранный разделитель                                                                                                                        количество      

	 Примечания:






