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Опросный лист на подбор электромагнитного расходомера №      
дата       г.
Поля отмеченные * - обязательны для заполнения. 
	Общая информация

	Наименование организации*:      

	Адрес организации:      

	Контактное лицо (ФИО, должность)*:      

	Тел./факс*:      
	e-mail:      

	Наименование, адрес конечного объекта поставки:      

	Количество*:      
	Позиция по проекту, установка, цех:      

	Параметры измеряемой среды

	Измеряемая среда (название, состав)*:      

	*удельная проводимость среды_____мкСм/см
	Плотность среды (рабочие условия процесса):        FORMDROPDOWN 


	 FORMCHECKBOX 
 склонность среды к налипанию
	 FORMCHECKBOX 
 сильноагрессивная среда, pH      

	 FORMCHECKBOX 
 абразивная среда, твердых частиц до      %, размер частиц до      мм

	Параметры технологического процесса

	Параметр
	Мин.
	Рабоч.
	Макс.
	Ед.измерения

	Расход измеряемой среды*:
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	Температура измеряемой среды*:
	     
	     
	     
	°С

	Давление измеряемой среды (до 4МПа)*:
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	Температура окружающей среды (-20°С …+55°С)*:
	     
	     
	     
	°С

	Относительная влажность окружающей среды *:      % при      °С

	Трубопровод: диаметр: внешний*      мм,  FORMDROPDOWN 
*      мм, материал*:      

	минимально возможное сужение Ду трубопровода (скорость потока должна быть 0,5-10м/с):       мм

	 FORMCHECKBOX 
 наличие воздушных пробок в трубопроводе
	 FORMCHECKBOX 
 наличие газа в среде, содержание (не более 5%)        FORMDROPDOWN 


	Требуемый уровень взрывозащиты электрооборудования по регламентам заказчика (РО, РВ, РП)*:  FORMDROPDOWN 
 
Класс взрывоопасной зоны в месте установки расходомера (согласно ГОСТ Р 51330) метан  FORMDROPDOWN 
, пыль  FORMDROPDOWN 

Иные факторы взрывоопасности (IIA, IIB, IIC, III и т.д. по ГОСТ Р 51330) отсутствуют*  FORMCHECKBOX 


	Параметры исполнения и комплектации расходомера (фланцы EN 1092-1)

	Материал тех.соединений измерительного участка:  FORMCHECKBOX 
 сталь (1.0460);  FORMCHECKBOX 
 сталь (1.4404);

	Футеровка:  FORMCHECKBOX 
 твердая резина (HR);  FORMCHECKBOX 
 эпоксидная смола;  FORMCHECKBOX 
 Linatex;  FORMCHECKBOX 
 PTFE;  FORMCHECKBOX 
 Каучук NR

	Материал электродов:  FORMCHECKBOX 
 нержавеющая сталь; FORMCHECKBOX 
 Hastelloy C-276;  FORMCHECKBOX 
 тантал;  FORMCHECKBOX 
 титан;  FORMCHECKBOX 
 монель

	Длина кабеля (макс.100м) от датчика до преобразователя*:      м

	Исполнение преобразователя:  FORMCHECKBOX 
 раздельное;  FORMCHECKBOX 
 панельное;  FORMCHECKBOX 
 компактное

	Питание расходомера:  FORMCHECKBOX 
 ~ 240В 50Гц;  FORMCHECKBOX 
 24В AC/DC;  FORMCHECKBOX 
 12В AC/DC

	Электрод выравнивания потенциала (из расчета на один расходомер): на один фланец  FORMCHECKBOX 
; на оба фланца  FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 электрод определение пустого трубопровода (доступно при Ду 20…500мм)

	Протоколы:  FORMCHECKBOX 
 Modbus (RTU, ASCII);  FORMCHECKBOX 
  Modbus TCP;  FORMCHECKBOX 
 HART;  FORMCHECKBOX 
 Profibus DP;  FORMCHECKBOX 
 CANopen

	Выходы:  FORMCHECKBOX 
 токовый (0-20 мА, 4-20 мА);  FORMCHECKBOX 
 частотный;  FORMCHECKBOX 
 импульсный;  FORMCHECKBOX 
 цифровой;  FORMCHECKBOX 
 релейный;

  FORMCHECKBOX 
 транзисторный;  FORMCHECKBOX 
 релейно/транзисторный;

	Степень защиты датчика:  FORMCHECKBOX 
 IP65;  FORMCHECKBOX 
 IP67;  FORMCHECKBOX 
 IP68

	Дополнительное оборудование, услуги

	 FORMCHECKBOX 
 поверка;  FORMCHECKBOX 
 ответные фланцы;  FORMCHECKBOX 
 шеф-монтаж;  FORMCHECKBOX 
 ПНР
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